<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="3" x2="13.5" y2="3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.5" y1="3" x2="13.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.5" y1="0" x2="48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="0" x2="48" y2="18.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="18.4" x2="13.5" y2="18.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.5" y1="18.4" x2="13.5" y2="15.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.5" y1="15.17" x2="0" y2="15.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.17" x2="0" y2="3" width="0" layer="20"/>
<text>(C) Paul
Campbell
2013</text>
<text>RST</text>
<text>D7</text>
<text>Wireless</text>
<text>Programmer</text>
<text>V8.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmelnew">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ll">
<packages>
<package name="MOONBASE-LOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="playa">
<packages>
<package name="LINK">
</package>
<package name="RAW-USB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg-micrel">
<description>&lt;b&gt;Micrel Voltage Regulator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Micrel Semiconductor, Inc.&lt;br&gt;
http://www.micrel.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="atmelnew" package="TQFP32-08" value="AT90USB162">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49UP" value="8MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="ll" package="MOONBASE-LOGO" value="MOONBASE-LOGO"/>
<element name="LED2" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO2" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="playa" package="LINK" value="LINK"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="playa" package="RAW-USB" value="USB-RAW"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="v-reg-micrel" package="SOT23-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USB5V">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST_1">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DD_1">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DC_1">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
